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2026年9月23日

第一部分 竞价文件
 “家禽（鸭、鹅）行为识别和健康状况AI监测系统开发集成”
服务采购比选公告

　　本着“公开、公平、公正”的原则，湖南省畜牧兽医研究所面向社会公开比选，邀请符合资质的技术服务企业参加投标。

一、项目概况及主要实施内容

(一) 项目名称:“家禽（鸭、鹅）行为识别和健康状况AI监测系统开发集成”服务采购

(二) 项目地点：长沙市芙蓉区长榔路8号湖南省畜牧兽医研究所院内。

(三) 项目投标控制额：82000元（大写：人民币捌万贰仟元整），投标报价超出控制价视为无效投标。
(四) 实施内容：本项目为家禽（鸭、鹅）行为识别和健康状况AI监测系统开发集成，采购内容包括普通相机、高性能双目深度相机、边缘计算开发套件、安装施工及定制算法服务。项目旨在构建面向鸭、鹅个体行为识别与健康状况智能监测的AI系统，实现顶部俯视与侧面倾斜双视角的个体识别、行为识别模型训练与边缘部署。所需设备与材料清单及费用详见“第二部分 采购需求”。
（五）付款方式：硬件安装、调试完工，验收合格，支付中标金额50%款，算法服务完工，验收合格，结算审计后付至97%，留3%作为质保金，一年后无质量问题退还。
（六）投标截止时间：2026年9月30日下午4点00分
二、投标人资格要求及响应材料

1. 营业执照副本复印件；

2. 法人授权委托书原件、法定代表人和委托代理人身份证复印件；

3. 参加本次比选前3年内无重大违法记录的书面声明；

4. 报价清单（公司盖章）。
三、申请文件的递交及联系方式

凡有意愿参加本项目招标的企业，请到科研实验楼313室联系硬件部署现场踏勘事宜，并于2026年9月30日下午4点00分前，上述资料1份与投标报价清单（1份）等投标文件加盖公章，用牛皮档案袋密封，封口加盖单位公章，提交一套投标资料至长沙市芙蓉区长榔路8号湖南省畜牧兽医研究所科研实验楼一楼102会议室，逾期或未按要求提交响应材料的不予受理。

四、评标方法及采购规则
采购基本规则（硬性合规要求）：本项目开标及有效评审前提为有效投标供应商数量不少于3家。投标截止后，经资格审查完毕，有效投标人不足3家的，本次比选采购活动自动终止、作流标处理，采购人将择期重新组织采购比选。

1.资格审查（一票否决制）

评标委员会首先对投标人进行资格符合性审查，严格执行一票否决制度，存在以下任一情况的，直接判定为无效投标，不进入报价及综合评审环节：

（1）营业执照、法人身份证明、授权委托书等基础投标资料缺失、过期或未按要求加盖公章；

（2）相关资质缺失、过期、无法官方核验、资质造假；

（3）无有效同类业绩、业绩年限超出近2年时限、佐证材料不全或弄虚作假的；

（4）投标人存在近3年内重大违法记录、环保服务失信记录、行政处罚记录及重大合同违约记录；

（5）存在资质挂靠、围标串标、弄虚作假等违规投标行为。

2.报价评审

本项目投标报价不得高于8.2万元控制价，超出控制价直接作废标处理。杜绝恶意低价竞标行为，不设置固定均值废标比例；若投标人报价明显低于市场合理服务成本、存在恶意竞争嫌疑的，评标委员会有权要求投标人现场作出书面说明并提供成本明细、服务方案佐证资料，无法合理解释、无法保障服务质量及整改落地效果的，直接作废标处理。

3.中标确定方式

本项目严格遵照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，采用合理低价中标（投标价低于所有投标人有效报价平均值的85%为废标），推荐价格最低者为中标候选人。评标委员会对投标人资格、投标文件响应性、报价合规性、报价合理性进行全面审查，对全部通过资格审查、实质性响应采购需求、报价未超限价、无恶意低价嫌疑的有效投标人，按照有效投标报价由低到高依次排序，报价最低者确定为第一中标候选人。评标委员会有权对异常低价进行核查，投标人无法合理解释成本、无法保障服务质量与履约能力的，作无效投标处理，全程确保评审合法合规、公平公正。

五、询价公告及结果公告媒体：本项目比选公告、中标候选人公示、中标结果公告均在湖南省畜牧兽医研究所官方网站及单位内部公告栏发布，中标结果公示期不少于5个工作日，全程严格按照事业单位自主采购管理规范执行，接受社会监督。
六、采购需求及其他要求：具有相应的硬件调试和边缘计算平台算法部署经验，熟悉主流深度学习推理框架及量化工具链，具有智慧畜牧方向的计算机视觉或深度学习模型开发与部署的实际项目实践经验优先。

联系人：蒋桂韬，联系电话: 17775857965
湖南省畜牧兽医研究所

2026年9月23日 
第2部分 采购需求
	序号
	硬件名称
	规格参数
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	普通RGB相机
	500万像素 1/2.7" 逐行CMOS，可选4mm/6mm定焦镜头，H.265+编码，2592×1944@20fps，1920×1080@≥25fps，支持 WDR、3D 降噪，最低照度0.005 Lux（彩色），IP67防护，PoE（802.3af）/DC12V 供电，RJ45 网口输出，支持ONVIF与SDK，支持时间戳同步，工作温度-40℃～+60℃。
	3套
	
	

	2
	高精度测温热成像机芯
	红外热成像机芯指标：测温精度±0.5℃，包括红外机芯组件、光学镜头及测温专用SDK开发包，用于家禽体温数据和红外热像分布体温筛查。
	1套
	
	

	3
	高性能双目深度相机
	1. 深度技术：双目视觉，附带主动红外散斑；采用红外带通光学设计，仅允许激光成像信号波段通过。滤除环境光噪声干扰，尤其在亮暗共存及强光场景下仍能持续输出稳定深度数据，减少机器人因光照变化导致的误判，为物体识别、环境感知及避障提供可靠深度输入。
2. 基线长度： 95 mm
3. LDM 红外波长： 850 nm
4. 深度工作范围： 0.25 m～20 m
5. 理想工作距离 0.25 m～6 m
6. 空间相对精度
   ≤ 0.8% (1280 x 800 @ 2 m & 90% x 90% ROI)
   ≤ 1.6% (1280 x 800 @ 4 m & 80% x 80% ROI)
7. 深度分辨率：@帧率 Up to 1280 x 800 @ 30fps
8. 波段通过性：
   镜片: 全通
   IR模组: 可见光 + 近红外透过
9. 传感器类型
   IR: 全局曝光
   Color: 全局曝光
10. 彩色模组分辨率@帧率：最高1280*800@60fps MJPEG
11. 惯性测量单元：6自由度；陀螺仪/加速度计输出频率范围: 50 Hz～1000 Hz
12. 深度处理单元：MX6800 ASIC
13. 数据采集：千兆以太网
14. 接口：
    M12, 8-pin, X-coded 接口用于数据传输和PoE供电
    M8, 8-pin,A-coded接口用于工单，同步和RS458通信
15. 供电： 
    POE: IEEE 802.3 af; 
    DC: ≥1A @ 9 V～24 V
16. IP 防护等级 IP67
17. 功能支持：硬件深度&彩色空间对齐、硬件时间戳、多设备同步、PTP授时、RS485通信
18. 生命周期：5 Years@默认工作环境&相机配置（≤16小时/d）
19. 功耗：
    DC:平均功耗< 4W (峰值 < 8.5W)
    POE: 平均功耗 < 5W(峰值< 12W)
20. 系统配置清单：主机*1、摄像头电源适配器*1、摄像头安装支架*1、及家禽行为自动识别SDK开发包*1
	3套
	
	

	4
	家禽（鸭）行为识别数智化AI大模型边缘计算开发套件Developer Kit
	设备采用标准1U机架式结构设计，适配标准机房机柜上架部署，结构紧凑、散热优良、运维便捷。设备搭载高性能智能视觉深度学习张量处理器，采用12 nm先进制程工艺，集成八核ARM Cortex-A53处理核心，最高主频可达2.3GHz；内置独立TPU张量计算集群、专用VPU视频编解码处理单元，整机INT8峰值算力≥32TOPS，FP16/BF16浮点算力≥16TFLOPS，FP32浮点算力≥2TFLOPS。可同时满足系统调度、深度学习推理、多通道视频分析、复杂机器视觉算法并行运算需求，高算力、高稳定性保障各类AI识别、研判、检测任务高效精准执行。
精度计算与算子拓展能力：设备原生支持F32、F16、BF16、INT8四种精度计算模式，全覆盖主流深度学习算法训练与推理场景；内置150+常用深度学习算子，全面适配主流开源算法框架，同时支持用户自定义算子二次开发；支持模型前处理、后处理算子融合合并，有效降低推理延迟，提升整机算力利用率；支持PTQ量化、自动混合量化智能调优，可快速实现模型轻量化部署；具备编译时实时数据校验机制，保障模型编译可靠性；支持多芯分布式并行推理架构，可横向扩展集群算力，满足高并发、大规模AI业务落地。
大模型本地化部署能力：边缘端原生兼容主流开源通用大模型，可本地化稳定部署ChatGLM3-6B、LLaMA2、Qwen通义千问、Stable Diffusion等大模型，支持边缘侧自然语言处理、智能语义分析、图像生成、智能研判等高阶能力，无需依赖云端算力，实现数据本地计算、低延迟响应、本地化安全可控。
完备开发生态与兼容性：配套完整国产化开发工具链，包含NN Compiler模型编译器、BMCV机器视觉开发库、FFMPEG编解码接口、OPENCV标准编解码及扩展接口，极大降低算法移植、二次开发与迭代升级成本；全面兼容全系云端、边缘、终端深度学习芯片及对应硬件体系，软硬件适配性强、扩展性优异，可适配多场景AI算法迭代与业务拓展。
边云协同与容器化运维能力：支持云、边、端一体化协同架构，可实现算力统一调度、算法统一管控、设备统一运维；原生支持Docker容器化部署、Kubernetes集群管理扩展，适配规模化设备集群管理场景；支持算法云端远程管理、在线更新、无损升级，无需现场调试，大幅降低后期运维成本，适配项目长期迭代运营需求。
多路高清视频解码能力：内置专用高性能视频处理单元，最高支持32路H.264/H.265 1080P@25fps视频同步实时解码，总解码性能可达800fps；同时兼容4K、超高清视频解码处理，可满足多通道视频并行接入、智能分析、目标识别、行为监测、健康巡查等视觉业务场景，为全天候AI智能视频分析提供稳定、高性能的算力支撑。
硬件配置规格：标准1U机架式智能AI计算主机，配置16G系统运行内存、4TB SATA监控级高速存储硬盘，满足大模型部署、多路视频缓存、算法模型存储、业务数据本地留存等性能需求
	1套
	
	

	5
	硬件安装施工费
	现场调试安装施工
	1项
	
	

	6
	SDK集成、数据处理工具链、深度相机标定工具、视频解码、YOLO v8训练部署、后台管理系统、双视角行为识别模型专项技术服务
	高性能双目深度相机分析系统SDK集成调试
	1项
	
	

	
	
	RGB-D多模态数据预处理工具链开发
	1项
	
	

	
	
	相机标定与外参校准工具开发
	1项
	
	

	
	
	视频流接入与解码模块开发
	1项
	
	

	
	
	基础目标检测模型（YOLOv8）训练与部署
	1项
	
	

	
	
	基础后台管理系统开发
	1项
	
	

	
	
	顶部俯视场景数据采集与标注
	1项
	
	

	
	
	顶部俯视模型结构设计与选型
	1项
	
	

	
	
	顶部俯视模型训练与调优
	1项
	
	

	
	
	侧面倾斜场景数据采集与标注
	1项
	
	

	
	
	侧面倾斜模型结构设计与选型
	1项
	
	

	
	
	侧面倾斜模型训练与调优
	1项
	
	

	7
	模型部署
	双视角模型量化与边缘部署
	1项
	
	


技术说明：
1. 本项目的算法服务涵盖两个独立视角的行为识别模型（双模型架构），训练数据规模应不低于25,000张标注图像，模型总参数量预计在50 MB～120 MB区间。完工后交付物应包括：多模态数据预处理工具链1套、相机标定工具1套、视频解码模块1套、YOLO v8目标检测模型1个、后台管理系统1套、顶部俯视行为识别模型1个、侧面倾斜行为识别模型1个、双视角边缘部署方案1套。投标人在报价中应当对算法与技术服务部分提供技术计价依据，建议按以下维度提供报价分解：

	分解维度
	项目
	顶部俯视鸭/鹅识别模型
	侧面倾斜鸭/鹅识别模型
	合计/公共项

	1）模型维度（模型技术能力评审）
	架构类型
	YOLOv8多模态改进版（RGB+深度+ IR融合分支）
	YOLOv8多模态改进版（RGB+深度+IR 融合分支）
	/

	
	参数量（M）
	72MB
	86 MB
	单模型均落在 50MB～120MB 区间

	
	量化后模型大小（MB）
	44MB（INT8量化）
	52MB（INT8量化）
	模型文件合计：96 MB

	2）数据维度（数据工程能力评审）
	训练图像数量（张）
	约13000张
	约12000张
	总标注图像：25000张

	
	标注框总量（框）
	约182000框
	约168000框
	标注框合计：约350000框；标注类别：鸭、鹅个体

	
	数据增强倍数
	6 倍（随机裁剪、翻转、亮度扰动、深度噪声模拟、红外增益扰动、透视变换）
	6倍（同顶部，额外增加倾斜视角几何畸变增强）
	有效扩充后等效数据集：约150000张

	3）性能维度（模型技术 + 边缘部署评审）
	个体检测 mAP@0.5（验证集）
	≥0.92
	≥0.88
	实验室验证集指标

	
	个体检测 mAP@0.5（鸭/鹅舍现场实测）
	≥0.86
	≥0.81
	存在鸭/鹅只堆叠、粉尘遮挡场景

	
	推理延迟（ms，边缘硬件单帧）
	≤65ms
	≤75ms
	基于算能 BM1684X，RGB-D 三模态输入

	
	量化精度保持率（%）
	≥96%
	≥95%
	INT8量化对比FP32原始模型

	4）工程维度（边缘部署能力评审）
	SDK集成模块数
	/
	/
	RGB-D相机SDK集成模块：3个（图像流、深度流、红外流同步采集模块）

	
	工具链交付件数
	/
	/
	交付工具链：3套（多模态数据预处理工具链、相机标定工具、视频解码模块）

	
	API接口数
	/
	/
	算法服务 API：8个图像推理接口、结果上报接口、相机参数配置接口、模型热加载接口、标定参数导入接口、状态查询接口、告警输出接口、数据回传接口

	5）其他
	模型输出内容
	鸭/鹅个体位置、个体计数、鸭/鹅群堆叠识别、顶部视角行为分类
	鸭/鹅个体轮廓、体态特征、鸭/鹅姿态识别、侧面视角行为分类
	公共交付物：YOLO v8基础检测模型、后台管理系统、双视角边缘部署方案


2. 评标委员会将从模型技术能力、数据工程能力、边缘部署能力三个维度对投标人的算法服务方案进行评审。

其他说明：

1. 以上总价含管理费、利润、税金、措施费、保险等一切相关费用。

2. 投标人应对工程现场情况进行勘测，复核工程量，签包干合同。

3. 硬件安装、调试完工，验收合格，支付中标金额40%，完成一阶段基础目标检测模型（YOLOv8）训练与部署算法服务后支付中标金额40%，项目验收合格后一次性付清余款。
第三部分  投标文件组成
一、法定代表人身份证明及营业执照复印件（盖公章）

（格式自定）

二、法定代表人授权书

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应材料及最后报价；(3)退出询价；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：     。

代理人无转委托权。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

	委托代理人身份证复印件


供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：   年   月   日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式自定）

四、报价表（仅供参考）
金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	投标价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	投标总价：

小写：

大写：

	备注：


                               供应商名称（单位章）：

                        法定代表人或其授权的代理人(签字)：

                                                    日期：   年   月   日

五、其他认为需要提供的证明材料
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