湖南省畜牧兽医研究所 
2 栋、7 栋入户供电线路及设备改造项目
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采购单位：湖南省畜牧兽医研究所 

编制日期：2026 年 07 月 20 日

竞价文件
湖南省畜牧兽医研究所 2 栋、7 栋入户供电线路及设备改造项目竞价比选公告

本着 “公开、公平、公正” 的原则，湖南省畜牧兽医研究所面向社会公开比选，邀请具备相应机电安装施工资质的企业参与本项目投标竞价。
一、项目概况及实施内容

项目名称：湖南省畜牧兽医研究所 2 栋、7 栋入户供电线路及设备改造项目

项目地点：长沙市芙蓉区长榔路 8 号湖南省畜牧兽医研究所院内 2 栋、7 栋宿舍楼

资金来源：单位自有资金

项目投标控制价：3.8 万元（内含固定不可预计费 2000 元），投标含税总报价超出该控制价视为无效报价

工期要求：合同签订后 15 日历天内全部完工并通过竣工验收

施工内容： （1）楼栋原有楼梯间老旧电箱、破损线管拆除、垃圾清运；配套墙体打孔施工； （2）新装单元总配电箱、各楼层分户配电箱（德力西成套元器件）； （3）楼栋主线、入户电缆、接地系统、50×100 桥架敷设安装； （4）外墙高空作业脚手架搭设、拆除等安全文明施工措施； （5）全套配套辅材、运输、安装、接线调试、接地验收； （6）本项目为老旧楼栋配电改造，施工不得破坏房屋主体结构、给排水、外墙原有设施，完工清理施工现场。 各投标人须自行赴现场踏勘，工程量及施工细节详见本文件第二部分采购需求清单。

二、付款方式

全部工程完工、甲方组织现场验收合格后，支付中标合同总价 70% 工程款；

工程竣工资料整理完成、结算审核完毕后，支付至结算总价 97%；

剩余结算总价 3% 作为工程质保金，质保期满 1 年无线路、电箱故障等质量问题，无息一次性付清质保金。

三、投标截止时间

2026 年 07 月 27 日 上午 9:30
四、投标人资格要求及投标响应材料清单

所有投标文件每页加盖投标人公章，密封档案袋封口加盖单位公章，缺一无效：
法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）；

法定代表人授权委托书原件、法人及委托代理人身份证正反面复印件；

近 3 年经营活动无重大违法记录书面声明（加盖公章）；

项目总报价汇总表；

分项工程量报价清单（一式 3 份，全部加盖公司公章）；

五、投标文件递交地点与联系方式

递交地址：长沙市芙蓉区长榔路 8 号湖南省畜牧兽医研究所科研实验楼一楼 102 会议室 递交要求：2026 年 07 月 27 日上午 9:30 投标截止前现场递交，逾期送达、未密封、缺盖章材料一律不予受理。

 联系人：范正刚 

联系电话：0731-84615358 手机：13787278650
六、评标办法

采用合理低价中标法，严格遵循工程采购相关管理规定：
有效投标单位不少于 3 家方可正常开展评审；

评审委员会完成符合性审查后，对报价明显低于其余有效投标人平均报价，投标人需按时提交完整说明及佐证材料，证明报价合理。
投标人无法按时提交说明、佐证材料不足以支撑报价合理性，评审组认定其报价低于成本、存在偷工减料、无法保障施工质量与工期的，方可判定为无效投标；

在全部有效、无履约风险的报价范围内，选取报价最优单位作为第一中标候选人。

七、公告发布渠道

本比选公告、中标结果公示统一在湖南省畜牧兽医研究所院内公告栏、单位官方网站发布。
八、其他采购要求

投标人须具备低压配电线路改造、机电安装施工能力，熟悉居民楼栋入户配电改造规范，所有电气材料为国标产品，配电箱元器件指定德力西品牌，施工符合国家低压电气安装验收标准。

本项目控制总价 3.8 万元，内含固定不可预计费 2000 元：投标报价时该笔费用金额固定、不得调整；结算阶段按现场实际发生零星变更、增补耗材据实结算，结余不予支付，超支不另行追加。

湖南省畜牧兽医研究所 

2026 年 07 月 21 日
	采购需求（工程量报价清单）

湖南省畜牧兽医研究所2栋及7栋入户供电线路及设备改造项目清单

	序号
	项目
	单位
	工程量
	综合单价
	金额（元）
	备　注

	1
	2栋7栋楼梯间电箱、线管等拆除及清运
	项
	1
	
	
	7栋1个单元，2栋2个单元

	2
	总电箱（7栋1个，2栋2个，单元总电箱）
	个
	3
	
	
	断路开关，规格型号不低于（CDM3/3P/250A）+63A空开+电表（单相80A).含辅材+铜排+箱体（不锈钢700*900）.(德力西）需满足现有使用需求。

	3
	各楼层户分箱
	个
	12
	
	
	1、既有电表箱拆除，换暗装开关箱，尺寸同旧；
2、按既有规格更换新断路器：2P漏保C32A+1P20A*2

	4
	单元主电线m2
	m
	850
	
	
	BV-2*16mm²+1*6mm²电源线，明装线槽安装，接入各户箱。（国标含配件、运费及安装）含线槽5.0及辅材。

	5
	2栋单元入户电缆YJV-4*16(国标）
	m
	31
	
	
	1、YJV16*4电缆接室外既有主缆，分别接进1、2单元总箱；
2、1单元电缆套PVC管就近沿外墙入单元总箱；2单元电缆套PVC管沿外墙明装敷设，高度平一楼外窗雨棚顶，就近入单元总箱。含电力电缆接头

	6
	电箱接地
	项
	1
	
	
	BV-6mm²电线，明装线管，从总箱接出引至室外接地

	7
	脚手架等安全措施费
	项
	1
	
	
	2栋2个单元16户外线电缆搭建

	8
	桥架安制
	m
	24
	
	
	50*100

	9
	墙体打孔
	个
	9
	
	
	

	
	不可预算费
	项
	1
	2000
	2000.
	不可调整，按实结算

	11
	税(3%）
	3.00%
	
	
	

	12
	总合计
	
	
	


清单编制说明

本清单工程量仅作参考依据，投标人必须自行踏勘现场，复核全部施工范围、工序、配套修复内容，综合拆除、安装、辅材、运输、人工、安全文明施工、成品保护、调试等所有工作自主报价；中标后不得以工程量偏差、现场施工难度增加为由申请调整合同总价。

各分项综合单价包含材料费、人工费、机械费、管理费、利润、小型机具、垃圾清运、成品保护等全部配套费用；不可预计费投标填报金额固定为 2000 元，不得增减，结算时按现场实际发生内容据实结算。

所有电线、电缆、配电箱元器件均为国标合格产品，配电箱开关统一采用德力西品牌，施工、验收严格执行国家低压配电安装规范。

施工全过程严禁破坏楼栋原有墙体、外墙、给排水、屋面主体结构，施工造成的破损由中标单位无偿修复到位。

本项目投标含税总报价上限 38000 元，报价超过控制价直接按无效投标处理；报价偏低不直接作废标处理，评审阶段启动异常低价核查流程。

报价偏低的投标人可自行编制成本分析说明，列明材料、人工、运输、管理等各项成本构成，作为评审核查履约能力依据。

工期 15 日历天，质保期2 年，付款、质保相关约定按本竞价文件第一部分公告条款执行。

第三部分 投标文件格式

一、法定代表人身份证明及营业执照复印件（盖公章）

（格式自定）

二、法定代表人授权书

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应材料及最后报价；(3)退出询价；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

	委托代理人身份证复印件


供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：   年   月   日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式自定）

四、报价表（仅供参考）
金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	投标价格

	1
	
	

	2
	
	

	
	合计：
	

	投标总价：

小写：

大写：

	备注：


                               供应商名称（单位章）：

                        法定代表人或其授权的代理人(签字)：

                                               日期：   年   月   日
五、分项报价清单

即本文第二部分采购需求工程量清单（一式 3 份，每页盖章）
